{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["参数要求"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"参数要求","index":0,"n_rows":9,"n_cols":5,"rows_kept":9}
["序号","产品名称","参数要求","单位","数量"]
[1,"400万红外定焦枪型网络摄像机","传感器类型：≥1/3英寸CMOS；\n像素：≥400万；\n分辨率：≥2688×1520；\n最低照度：彩色模式不高于0.002Lux；黑白模式不高于0.0002Lux；0Lux（补光灯开启）；\n补光距离：≥50m；\n镜头焦距：根据现场选择合适的镜头；\n通用行为分析：支持绊线入侵、区域入侵；\n智能编码：支持H.264、H.265；\n宽动态：≥120dB；\n报警事件：支持网络断开、IP冲突、非法访问、动态检测、视频遮挡、绊线入侵、区域入侵、电压检测、安全异常；\n接入标准：ONVIF（Profile S/Profile T）；GB/T28181；\n供电方式：支持DC12V；\n防护等级：不低于IP67。\n","个",10]
[2,"防油污-400万红外定焦枪型网络摄像机","具备防油污特性、支持快速拆装清洗；\n传感器类型：≥1/2.7英寸CMOS；\n像素：≥400万；\n分辨率：≥2688×1520；\n最低照度：彩色模式不高于0.002Lux；黑白模式不高于0.0002Lux；0Lux（补光灯开启）；\n补光距离：≥80m；\n镜头焦距：根据现场选择合适的镜头；\n通用行为分析：支持物品遗留、物品搬移；\n周界防范：支持绊线入侵、区域入侵、快速移动、徘徊检测、人员聚集；\n智能编码：支持H.264、H.265；\n宽动态：≥120dB；\n支持透雾功能；\n报警事件：支持无SD卡、SD卡空间不足、SD卡出错、SD卡寿命不足、网络断开、IP冲突、非法访问、动态检测、视频遮挡、绊线入侵、区域入侵、快速移动、物品遗留、物品搬移、徘徊检测、人员聚集、停车检测、场景变更、输入异常、声强突变、电压检测、外部报警；\n接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G）；GB/T28181；；\n最大Micro SD卡：256 GB；\n支持音频输入、输出；\n支持报警输入、输出；\n供电方式：支持DC12V/POE；\n防护等级：不低于IP67\n","个",9]
[3,"硬盘录像机","支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器；\n接入路数：≥32路；\n硬盘接口：≥2个，SATA3.0，单盘支持16T；\n分辨率：支持16M/12M/8M/5M/4M/3M/1080P/720P/D1；\n解码能力：支持1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8M@30fps;4路5M@30fps;5路4M@30fps;10路1080P@30fps;20路720P@30fps;；\n多路回放：支持1、4、9、16分割；\n视频输出：支持1路VGA输出，1路HDMI输出，VGA和HDMI支持同源/异源可配；\n支持语音对讲，客户端通过NVR与网络摄像机进行语音对讲；\n支持人脸检测比对、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计等；\n支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询。\n"]
[4,"硬盘","转速：≥5400RPM\n尺寸：3.5inch\n接口：SATA\n容量：≥8T\n缓存：≥256M\n","块",5]
[5,"摄像机支架","铝合金","个",19]
[6,"POE交换机","端口数量≥24口\nPOE供电\n上下行端口速率：千兆\n","台",1]
[7,"智能分析服务器","要求与市教育局食品安全监管平台兼容，数据对接市教育局食品安全监管平台；\n盘位≥8，最大可满配16TB硬盘，支持RAID0/1/5/6/10/50/60，支持全局热备盘；\nHDMI≥3，2个VGA，支持4K显示输出；\n不少于4个10/100/1000Mbps自适应以太网口；\n支持不少于128路H.264/H.265混合接入，网络带宽不低于400Mbps接入、320Mbps存储、96Mbps转发；\n支持不少于20路1080P解码显示输出，支持Smart H.265，H.265，Smart H.264，H.264混合解码；\n支持不少于16路200万或16路400万分辨率人脸识别；或48路200万或32路400万图片流人脸比对，支持50万张人脸图片，50个人脸名单库；\n支持不少于16路200万或16路400万分辨率后智能通用行为分析，每路支持10条规则，绊线入侵、区域入侵支持动物检测；\n智慧菜场检测≥12路；\n厨师服装（厨师帽、厨师服、口罩）检测≥12路；\n老鼠检测≥8路；\n吸烟检测≥8路；\n卫生监管检测：≥16路；\n支持实时模式和分时轮巡模式切换，单个轮巡任务最大支持32路；\n支持智能检索、人脸以图搜图等功能应用；\n支持联动录像，抓图，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，语音播报；\n","台",1]
[8,"辅材及施工费用","电线、网线、水晶头、线管、五金件、人工费用等","项",1]